Užduotis: perskaityti tekstą apie Romanine ir Gotikinę architektūrą, išskirti 5 svarbiausius bruožus/skirtumus -paaiškinant parašyti (5 tšk.) ir atlikti piešimo pratimą užbaigiant piešti pastato antrą dalį (5 tšk.).
Romaninio stiliaus architektūra (10-12 a.)
Susiklostė būdingi pastatų tipai: pilis, vienuolynas, bažnyčia. Statyta iš tašyto akmens luitų, kai kur (Šiaurės Nyderlanduose, Vokietijoje) – iš degtų plytų, nuo 12 a. atsirado ir mišrių (akmens ir plytų) konstrukcijų. Statiniuose ryšku gynybinės architektūros bruožai: paprastos geometrinės formos, aiškiai suskaidyti tūriai, storos sienos su nedaug angų, santūri puošyba. Svarbiausias elementas – pusapskritė arka. Sakralinėje architektūroje vyravo lotyniškojo kryžiaus plano bazilikos, dengtos cilindriniais arba kryžminiais skliautais. Bažnyčių fasaduose komponuoti 1 arba 3 portalai (įėjimas), 1 arba 2 bokštai, kupolas.
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	Pizos katedra. Italija
	Dievo motinos bažnyčia. Potje. Prancūzija
	San Etjeno bažnyčios interjeras. Prancūzija. Skliautas


Gotikos architektūra (12-15 a.)
Amatų ir prekybos augimas paskatino miestų plėtotę. Stichiška statyba ir vietos stoka dažnai lėmė netaisyklingą, ankštą apstatymą. Būstai ręsti net iki 4 - 5 aukštų. Gotikos laikotarpiu išrasta karkasinė konstrukcija, kurią sudaro vienodais tarpais išdėstyti pilioriai -atramos. Dėl karkasinės konstrukcijos siena prarado laikančiosios konstrukcijos paskirtį; pastatus imta statyti aukštesnius, grakštesnius, plonesnių sienų, su dideliais (dažnai vitražo) langais. Fasadus puošė skulptūrinis dekoras, nišos, ažūriniai detalės, bokšteliai , ir perdegtų plytų ornamentai. Lietuvos pvz. - Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių ansamblis Vilniuje (15 a. pabaiga–16 a.)
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	Kontraforsai, arkbutanai ir skliautai su nerviūromis. - Sienų atramos
Dievo Motinos katedra. Pjūvis.
Paryžius. 1163-1250 m.
	Dievo Motinos katedra, fasadas. (Notrėdamas) Paryžius.
	Šartro katedros vitražai. Prancūzija 12 a.
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Kokie yra 5 pagrindiniai skirtumai tarp romaninės ir gotikinės architektūros? Aprašyti.




Užbaik piešti antrą fasado dalį, kad gautųsi vientisas vaizdinys.
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Užduotis: perskaityti tekstą apie Romanine ir Gotikinę architektūrą, išskirti  5 svarbiausius bruo žus/skirtumus  - paaiškinant  parašyti ( 5 t šk.) ir atlikti piešimo pratimą užbaigiant piešti pastat o antrą dalį   ( 5 t šk.).   R omaninio stiliaus architektūra   (10 - 12  a.)   Susiklostė būdingi pastatų tipai: pilis, vienuolynas, bažnyčia. Statyta iš tašyto akmens luitų, kai kur (Šiaurės  Nyderlanduose, Vokietijoje)   –   iš degtų plytų, nuo 12   a. atsirado ir mišrių (akmens ir plytų) konstrukcijų. Statiniuose  ryšku gynybinės arch itektūros bruožai: paprastos geometrinės formos, aiškiai suskaidyti tūriai, storos sienos su nedaug  angų, santūri puošyba. Svarbiausias elementas   –   pusapskritė arka. Sakralinėje architektūroje vyravo lotyniškojo  kryžiaus plano bazilikos, dengtos cilindrini ais arba kryžminiais skliautais. Bažnyčių fasaduose komponuoti 1 arba  3   portalai   (įėjimas) , 1 arba 2   bokštai, kupolas.  

   

Pizos katedra .   Italija  Dievo motinos bažnyčia. Potje.  Prancūzija  San Etjeno bažnyčios interjeras.  Prancūzija. Skliautas  

Gotikos  architektūra   (12 - 15 a.)   Amatų ir prekybos augimas paskatino miestų plėtotę. Stichiška statyba ir vietos stoka dažnai lėmė netaisyklingą,  ankštą apstatymą. Būstai ręsti net iki 4  -   5 aukštų.  Gotikos laikotarpiu išrasta karkasinė konstrukcija, kurią sudaro  v ienodais tarpais išdėstyti  pilioriai   - atramos.  Dėl karkasinės konstrukcijos siena prarado laikančiosios konstrukcijos  paskirtį; pastatus imta statyti aukštesnius, grakštesnius, plonesnių sienų, su dideliais (dažnai  vitražo) langais.   Fasadus  puošė skulptūrinis dekoras, nišos, ažūriniai  detalės , bokšteliai , ir perdegtų plytų ornamentai. Lietuvos pvz.  -   Šv.   Onos  ir Bernardinų bažnyčių ansamblis Vilni uje (15   a.   pabaiga – 16   a.)  

   

Kontraforsai, arkbutanai ir  skliautai su nerviūromis.  -   Sienų  atramos   Dievo Motinos katedra. Pjūvis.   Paryžius. 1163 - 1250 m.  Dievo Motinos katedra, fasadas.  (Notrėdamas) Paryžius.  Šartro katedros vitražai.  Prancūzija 12 a.  

 

